江苏方洋水务有限公司2019年3月

徐圩新区供水管网/管网末梢水水质检测

数据公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | | | | 2019. 3.5 | 2019. 3.8 | 2019. 3.8 | 2019. 3.8 | 2019.3.25 | | 2019. 3.25 | | 2019. 3.25 | |
| 采样地点 | | | | 徐新路华乐合金 | 虹港 石化 | 徐圩污水处理厂 | 管委会大楼 | 虹港 石化 | | 徐圩污水处理厂 | | 管委会大楼 | |
| 样品性质 | | | | 管网末梢水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | | 管网水 | | 管网水 | |
| 合格率（%）（合格项次/总项次） | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |
| 序号 | 检测  项目 | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 | 检测结果 | | | | | | | | | |
| 1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 2 | 浊度 | NTU | 1 | 0.91 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | | 0.97 | | 0.50 | | 0.98 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | | 无 |
| 4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 |
| 5 | 菌落 总数 | CFU/ mL | 100 | 34 | 29 | 28 | 26 | | 34 | | 28 | | 33 |
| 6 | 总大肠  菌群 | MPN/ 100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | | 未检出 | | 未检出 | | 未检出 |
| 7 | 耗氧量 （以O2计） | mg/L | 3，原水耗氧量＞6时为5 | 2.78 | / | / | / | | / | | / | | / |